四川省第五人民医院户外标识制作项目需求清单

| 序号 | 项目点位 | 标识具体文字 | 场景图 | 规格（单位:m) | 整体面积（单位：㎡) | 材质工艺 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业街院区慧德商厦楼宇标识 | 四川省第五人民医院康复医学科  请上三楼 | 微信图片_20240223161914  （文字：四川省第五人民医院康复医学科请上三楼） | 12.2\*1.1 | 1.32 | 文字部分：箱体为不锈钢激光雕刻成型及围边，表面为国产乳白色亚克力透光板，发白光。  背面：304不锈钢钢材，根据结构安全计算钢材壁厚。  基层：铝方通喷工行灰漆/工行灰铝塑板雕刻。  辅料：电路，线管、切割片、焊条、密封胶、定时器开关等。 |  |
| 2 | 商业街院区发热门诊标识 | 发热门诊 | E:/四川省第五人民医院工作/宣传物料工作/羊马户外系列报价/微信图片_20240223161942.png微信图片_20240223161942  （文字：发热门诊） | 1.4\*0.22 | 0.308 | 文字部分：箱体为不锈钢激光雕刻成型及围边，表面为国产乳白色亚克力透光板，发白光。  辅料：电路，线管、切割片、焊条、密封胶、定时器开关等。 |  |
| 3 | 羊马院区户外楼宇标识1 | 四川省第五人民医院羊马院区 | E:/四川省第五人民医院工作/宣传物料工作/羊马户外系列报价/微信图片_20240223161946.jpg微信图片_20240223161946  （文字：四川省第五人民医院羊马院区） | 25\*2 | 50 | 文字部分：箱体为不锈钢激光雕刻成型及围边，表面为国产乳白色亚克力透光板，发光。  龙骨钢架：304不锈钢钢材/铬钢，根据结构安全计算钢材壁厚。  基层支架：304不锈钢钢材/铬钢。  辅料：电路，线管、切割片、焊条、密封胶、定时器开关等。 |  |
| 4 | 羊马院区户外楼宇标识2 | 四川省第五人民医院羊马院区 | 微信图片_20240223161950  （文字：四川省第五人民医院羊马院区） | 1.2\*16 | 19.2 | 文字部分：箱体为不锈钢激光雕刻成型及围边，表面为国产乳白色亚克力透光板，发光。  基层支架：304不锈钢钢材/铬钢。  辅料：电路，线管、切割片、焊条、密封胶、定时器开关等。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |