附件1


项目内容及要求
1、 项目总体情况
（一）项目名称：四川省第五人民医院金牛院区窗帘、隔帘采购项目。
（二）项目概况：为保障我院金牛院区临床病房、医护办公室、行政办公室配置的窗帘、隔帘达到正常开业和运行的要求。
2、 项目内容及要求
（一）窗帘、隔帘的清单及技术参数
见附件2：窗帘、隔帘清单及参数
[bookmark: _Toc9041]（二）质保要求
1.产品质量满足国家或行业标准质量要求和技术指标、供应商的承诺。
2.供应商应保证所提供的产品全新、完整，技术水平完善、成熟，质量优良。
3.自验收合格之日起12个月。
4.质量保修期内：因供应商提供产品、零部件、配件质量问题或维修更换而引起的损坏，由供应商免费负责维修或更换新部件。

（3） 制作工艺要求
1.卷帘：
（1）拉珠制头：产品采用流线设计，可顶装、侧装，外形美观。
（2）内置减速装置，琴钢丝弹簧，保证制头寿命长和操作顺畅；制尾采用齿轮拨动压缩弹簧控制制尾芯轴伸缩距离，便于安装；拉珠与制头摩擦处采用特殊的结构，使结构工作时噪音小，拉珠颜色要求与帘布颜色同色；采用玻璃加固聚酯的聚合物（PBT）材质，耐磨、耐腐蚀；安装码采用2.0米的08F冷轧钢板保证成品足够的强度和超大的承载力；采用p4.8*6的拉珠；承重25KG；适用于14平方米以下窗帘，使用寿命≥10000次。
（3）面料侧面超声波热切，面料上下热合后插入管槽，完全杜绝面料四周滑丝发。
（4）向阳部分用全遮光面料。
2.隔帘：
（1）布艺制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度12cm成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。布帘熨烫衬的时候要保持丝缕平直，不起泡，无线头杂物。
（2）每米成品布艺窗帘制作8个标准褶皱，褶皱比例为：1比2。
（3）缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针。
3.窗帘：
[bookmark: _GoBack]（1）遮光布帘制作样式为：韩式，布帘侧包边宽度3cm，底边包边宽度12cm，成品高度误差不超过0.5cm宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。布帘熨烫衬的时候要保持丝缕平直，不起泡，无线头杂物。
（2）每米成品布艺窗帘制作8个标准褶皱，褶皱比例为：1比2。
（3）缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针。
4.轨道：
轨道内带肋起加强筋，承重力强，滑轮牢固美观不易脱掉，封头密封性强，能承受超强的撞击力保证轨道运行不变形，表面经电泳处理，保证轨道不褪色。

