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四川省第五人民医院核磁共振及CT维保
服务项目详细要求

1、 项目内容：
商业街院区 联影uCT （530-306211）1台、联影uMR （588-170089）1台
二、维保要求：
1.联影uCT 530-306211维保内容：人工+备件，球管除外，含软件系统的定期升级、更新等。提供设备（CT包含球管、高压发生器及探测器及附件（扫描计算机、后处理器等）一年不低于四次的定期维护、保养、校正服务等，包含设备安全检查、影像质量检查、运行状态检查等。每季度提供一次巡检、一年不低于两次培训、工程师4小时到场，特殊情况下，2小时内到达现场维修，备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。）
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]2.联影uMR 588-170089维保内容：人工+所有备件，含第三方及软件系统的定期升级、更新等。提供设备（MR包含磁体、液氮、冷头、压缩机、水冷机柜、精密空调等）及附件（扫描计算机、后处理器等）一年不低于四次的定期维护、保养、校正服务等，包含设备安全检查、影像质量检查、运行状态检查等。每季度提供一次巡检、一年不低于两次培训、工程师4小时到场，特殊情况下，2小时内到达现场维修，备件24小时到达现场，特殊情况48小时，开机率达到95%。

