附件

项目要求

一、服务标准
供应商应按照相关行业主管部门要求，保证污水处理站的正常运行和污水达标排放，运行维护工作须满足以下标准和技术规范：
1.《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)；
2.《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)；
3.《医院污水处理工程技术规范》(HJ 2029-2013)；
4.《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案》(试行)；
5.《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》(HJ 1105-2020)；
6.《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)；
7.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》（HJ 353-2019）；
8.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）；
9.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）；
10.《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）；
11.《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》（HJ 212-2025）；
[bookmark: _GoBack]注：以上标准如有新标准按最新标准执行。
二、服务内容
本项目为医院污水处理站全托管运维服务，服务范围包含院区污水处理站、配套管网、在线监测系统、废气处理系统等全部环保设施。
服务商须保证污水排放稳定达标，全程符合国家、地方、行业最新标准及医院《排污许可证》要求，确保顺利通过各级生态环境、卫健部门监督检查与验收。
（一）技术服务内容及要求
（1）污水处理设备运维
	序号
	设备名称

	1
	泵类

	2
	格栅机

	3
	智能控制柜及系统

	4
	压力仪表类

	5
	风机

	6
	加药装置

	7
	光氧除臭设备

	8
	污水处理站各个工艺单元


（二）在线监测设备运维
	序号
	产品名称
	数量

	1
	COD水质在线监测仪
	1

	2
	氨氮水质在线监测仪
	1

	3
	超声波明渠流量计
	1

	4
	PH测量仪
	1

	5
	悬浮物检测仪
	1

	6
	数采仪
	1

	7
	余氯仪
	1

	8
	全自动水质采样器
	1



三、其他要求
1.供应商及其工作人员对维护服务期内所了解和知悉的采购人设备信息(包括但不限于设备数量、规格型号、安装地点等)承担保密责任。未经采购人同意，不得透露给任何第三方或用于维护项目之外的目的。
2.维护期届满后，供应商应按采购人要求交回所有与维护设备相关的技术资料，不得复印或以其他方式留存。
3.关于供应商保密义务的约定永久持续有效，不受时效影响。
4.供应商工作人员(包括参与维护工作的离职人员)违反保密义务的，由供应商承担全部责任。
5.供应商提供的服务团队配置要求中人员不得重复，一人一岗。定岗定人，不得随意更换，如出现不可抗力原因需更换的，必须向采购人提交书面申请，说明更换原因，提供替代人员简历和所需证书原件扫描件等，经采购人同意后，方可更换。
6.供应商须按照采购人持证的《排污许可证》环境管理要求及医院管理要求完成污染物检测，并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（须满足达标排放标准）。
7.供应商负责提供污水处理站（包含感染楼预处理池）运行所需药剂，包括但不限于：消毒剂（次氯酸钠）、絮凝剂（聚合氯化铝）、助凝剂（聚丙烯酰胺）、脱氯剂（硫代硫酸钠）、活性炭、在线监测设备药剂、在线监测设备标样等试剂。

