附件1

遴选推荐产品及具体需求

	四川省第五人民医院2026年第一批遴选推荐产品及具体需求

	序号
	使用科室
	耗材名称
	型号规格
	耗材用途
	备注

	1
	普外泌尿
	多通道单孔腹腔镜手术穿刺器
	常规
	用于腹腔镜手术中建立气腹/手术时的工具
	/

	2
	普外泌尿
	微创筋膜闭（吻）合器
	常规
	保证全层关闭腹壁切口，避免切口疝
	/

	3
	普外泌尿
	带过滤无阀穿刺器
	常规
	用于腹腔镜手术中建立气腹，减少术中烟雾
	适配设备气腹机FQ-A

	4
	普外泌尿
	多功能手术解剖器
	常规
	[bookmark: _GoBack]为腹腔镜手术使用工具，用于术中分离+电切+电凝+吸引/冲洗做成的一把器械
	适配设备高频手术设备SFU100B

	5
	普外泌尿
	一次性使用超声软组织手术刀头
	常规
	腹腔镜手术中用于夹闭大血管/重要组织等
	适配设备超声软组织手术设备SEBeek23

	6
	普外泌尿
	可降解止血粉
	4g/瓶
	用于腹腔镜手术止血
	/

	7
	普外泌尿
	一次性使用内镜用异物钳
	常规
	一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管的配套耗材，用于在拔取输尿管支架管/钳取膀胱尿道异物的工具
	适配设备电子内窥镜图像处理器PV300

	8
	普外泌尿
	一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管
	常规
	用于膀胱镜检查+活检术/膀胱结石治疗/尿道检查+活
检/等下尿路疾病诊疗
	适配设备电子内窥镜图像处理器PV300

	9
	普外泌尿
	一次性腹腔镜用穿刺器
	常规
	用于腹腔镜手术在腹壁建立通道
	/

	10
	眼科
	生物羊膜
	8*10
	用于翼状胬肉手术、睑球粘连分离术、角膜溃疡羊膜遮盖术、角膜变薄、微小角膜穿孔修补术等手术
	/

	11
	超声科
	一次性使用引流导管套装
	7/8/10/12/14/16FR
	适用于梗阻性黄疸、肾积水、腹腔积液、关节腔积液；用于经皮肝穿刺胆道引流术、经皮肾造瘘术等治疗
	/

	12
	心血管内科
	护垫
	70*70
	配合隔物灸仪使用
	/

	13
	麻醉科
	一次性使用无菌气雾式给药器
	常规
	用于咽喉、声门、气管表面麻醉，减轻插管刺激，便于清醒插管。有助于预防插管和拔管时引起的心率、血压剧烈波动
	/

	14
	呼吸与危重症
	雾化吸入器
	成人口含式
	配合压缩/氧驱动雾化主机，完成呼吸道局部给药与气道湿化，属于呼吸治疗给药通路耗材，一次性使用
	/

	15
	呼吸与危重症
	过滤嘴（肺功能仪用）
	常规
	适用于慢阻肺、哮喘筛查、术前肺功能评估、职业病体检、呼吸疾病随访，一人一用一次性
	适配设备呼吸训练器BW05

	16
	呼吸与危重症
	过滤嘴（肺功能仪用）
	常规
	适用于慢阻肺、哮喘筛查、术前肺功能评估、职业病体检、呼吸疾病随访，一人一用一次性
	适配设备肺功能仪 RSFJ1000

	17
	妇科
	子宫颈扩张器
	1mm-4.5mm
	用于妇科手术时扩张子宫颈口
	/

	18
	内分泌消化病区
	组织胶
	常规
	与消化道内窥镜配套使用，用于胃底静脉曲张急性出血止血及预防再出血；也可用于其他内镜下难治性创面渗血、消化道小瘘口封闭，一次性使用
	/

	19
	内分泌消化病区
	经皮胃造瘘套装
	常规
	用于吞咽功能障碍、无法经口进食但胃肠功能基本正常患者的长期肠内营养输注、药物灌注；亦可用于胃潴留、幽门梗阻患者胃肠减压，一次性使用
	/

	20
	内分泌消化病区
	肠梗阻导管套件
	常规
	用于肠梗阻患者肠管内减压、肠内容物吸引；适用于粘连性、炎性等小肠梗阻的保守治疗及术前准备，一次性使用
	/

	21
	内分泌消化病区
	一次性使用高频切开刀
	常规
	与消化道内镜配合使用，利用高频电流对消化道黏膜组织进行标记、切开、黏膜下剥离及术中电凝止血；可用于ESD\POEM等内镜下微创手术，一次性使用
	/

	22
	内分泌消化病区
	可旋转重复开闭软组织夹
	常规
	与内窥镜配套使用，用于消化道内病灶机械止血、创面闭合、病灶标记；可360°旋转，可重复开合，夹闭后锁住，一次性使用
	/

	23
	内分泌消化病区
	热活检钳
	常规
	与消化道内镜配合使用，连接高频手术设备；钳取消化道黏膜/病变组织标本送病理；钳取同时通高频电，对小创面进行凝固、止血，减少活检后渗血
	/

	24
	内分泌消化病区
	消毒液
	250mL
	适用于无管腔类中度风险性医疗器械的高水平消毒，如鼻内镜、耳内镜、硬性喉镜、纤维喉镜/电子喉镜等
	/

	25
	ICU
	透析导管（股管）
	双腔12Fr-20cm
	导管置入中心静脉，用于透析需求
	/

	26
	ICU
	单向阀输液接头
	≥4个接头
	单向阀输液接头用于防回流
	/

	27
	ICU
	空心纤维血液透析过滤器
	表面积0.75/1.4/1.8㎡，血室容积52/100/130ml
	通过弥散清除小分子和对流清除中大分子两种机制用于净化血液
	/

	28
	ICU
	连续性血液净化管路
	管路内径6.4㎜
	构成体外血液循环的闭合通道，同时用于运输置换液、透析液
	/

	29
	ICU
	透析导管（颈管）
	双腔11.5Fr-20cm
	导管置入中心静脉，用于透析需求
	/

	30
	ICU
	透析用废液袋
	10L
	用于CRRT治疗的一次性废液收集容器，安全收集并暂时储存治疗过程中产生的废弃液体，避免污染环境和职业暴露
	/

	31
	ICU
	血液净化用T型连接管尖头连接器
	常规
	在体外循环管路中提供一个无菌、密闭的额外接入点，用于在不中断治疗、不反复穿刺管路的前提下，向血液中输注液体、抽取样本完成预冲与回血操作
	/

	32
	骨关节与疼痛
	人工髋/膝关节假体（翻修）
	各型
	适用于复杂型初次髋、膝关节置换/髋、膝关节置换术后翻修置换
	髋关节假体 生物型股骨柄

	
	
	
	
	
	髋关节假体 聚乙烯髋臼

	
	
	
	
	
	3D打印截骨导板

	
	
	
	
	
	骨填充材料

	
	
	
	
	
	膝关节假体-连杆

	
	
	
	
	
	髋关节假体 髋臼假体-髋臼外杯

	
	
	
	
	
	髋关节假体-生物型股骨柄

	
	
	
	
	
	髋关节假体-生物型股骨柄-袖套

	
	
	
	
	
	髋关节假体 髋臼假体-髋臼螺钉

	
	
	
	
	
	髋关节假体-生物型股骨柄-锥头

	
	
	
	
	
	髋关节假体-生物型股骨柄-柄体

	
	
	
	
	
	髋关节假体 陶瓷股骨头-陶瓷股骨头

	
	
	
	
	
	髋关节假体 陶瓷股骨头-锥套

	
	
	
	
	
	髋关节假体组件-髋臼

	
	
	
	
	
	髋关节假体 髋臼假体-髋臼补块

	
	
	
	
	
	膝关节假体-股骨髁

	
	
	
	
	
	膝关节假体-胫骨托

	
	
	
	
	
	膝关节假体-胫骨垫片

	
	
	
	
	
	膝关节假体-垫块

	
	
	
	
	
	膝关节假体-延长杆

	33
	骨关节与疼痛
	人工髋/膝关节假体（非翻修）
	各型
	适用于复杂型初次髋、膝关节置换/髋、膝关节置换术后非翻修置换
	双极头

	
	
	
	
	
	单间室膝关节假体-股骨髁

	
	
	
	
	
	单间室膝关节假体-胫骨垫片

	
	
	
	
	
	单间室膝关节假体-胫骨平台

	
	
	
	
	
	单间室膝关节假体-股骨髁

	
	
	
	
	
	单间室膝关节假体-胫骨垫片

	
	
	
	
	
	单间室膝关节假体-胫骨平台

	
	
	
	
	
	双极头

	34
	检验科
	总lgE检测试剂盒(流式荧光发光法)；
	常规
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	35
	检验科
	过敏原特异性lgE抗体检测试剂盒(流式荧光发光法)<型号1(食物组1:鸡蛋白f1、牛奶f2、鳕鱼f3、蟹f23、虾f2、牛肉f27）；
	常规
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	36
	检验科
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）＜型号2（食物组2：小麦f4、芝麻f10、花生f13、大豆f14、羊肉f88）
	常规
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	37
	检验科
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）＜型号3（吸入组1：屋尘螨d1、粉尘螨d2、蟑螂i6、猫皮屑e1、狗毛屑e5、普通豚草w1）
	常规
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	38
	检验科
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）型号4（吸入组2：普通白桦树t3、枫叶梧桐t11、柳树t12、链格孢霉m6、烟曲霉m3、艾蒿w6）
	常规
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	39
	检验科
	总IgE质控品
	1*0.5mL
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	40
	检验科
	过敏原特异性IgE抗体质控品
	1*0.5mL
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	41
	检验科
	过敏原特异性IgE抗体定标试剂盒（流式荧光发光法）
	常规
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	42
	检验科
	缓冲液
	20L
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	43
	检验科
	清洗液
	1L
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	44
	检验科
	清洗液
	150mL
	用于全自动荧光发光分析仪上进行过敏源项目检测
	适配设备全自动荧光发光分析仪MF1280

	45
	检验科
	大便隐血检测试剂盒(荧光免疫层分析法）
	常规
	适用于体外定量检测人体粪便样本中的血红蛋白含量，辅助消化道出血的诊断
	适配设备全自动分析仪BOH-AF800




